机械学院实验室开放项目一览表
	实验项目
	实验内容
	指导教师
	实验地点
	开放时间及要求

	“生长法”零件成型实验
	本实验旨在培养学生的设计能力和创新能力，通过学生自己的想象力，利用三维CAD造型软件设计出各种造型，然后经过软件处理得到片层的激光轨迹数据，再通过激光快速成型机快速得到实物样件，这不仅能让学生理解零件“生长”的原理，而且能激发学生的创新精神，实现“所想即所得”。 

最大造型尺寸：60x60x20mm，最小壁厚：3 mm
	刘利剑
	河北省现代集成制造工程技术研究中心逆向工程实验室（西校区第二教学楼西配楼一楼逆向工程实验室）
	每周四上午8：00-12：00，2小时一组，每组9人。

	可编程控制器综合控制实验
	通过已掌握的理论知识，对一具体的例子进行编程及控制，掌握可编程控制器的使用及软、硬件开发过程。具体内容如下：

1．系统设计及I/O点分配；2．程序编制；3．接线及硬件调试；4．软件运行及调试。

学生可自行设计实验方案及内容，进行编程、调试。
	陈继荣
	第二教学楼121机电工程实验室
	每周二下午3：30－5：30，2小时一组，每组8人

	柔性制造单元分析与控制
	通过实验分析柔性制造单元的任务、机械组成原理以及运动实现方法；设计柔性制造单元个部分的电机控制电路；设计单元各组成部分的控制流程并编写相应的PLC控制程序；输入程序，进行系统调试。

通过了解先进的自动加工技术，由同学自行设计控制方案并编制相应的控制程序。
	袁贵栋
	第二教学楼122机电工程实验室
	每周三下午3：30－5：30，20小时一组，每组5人

	石膏模型实验
	熟悉石膏材料的材料性质，掌握石膏材料成型方法。用石膏制作一款产品模型。
	张楠
	第一教学楼104工业设计实验室
	每周二下午2：00－6：00，12小时一组，每组10人


注：申报同学请在学校主页→行政机构→实验室与资产管理处→资料下载处，下载申请表填写后于5月26日前报机械学院学生工作办公室
